Trådløs LAN-opsætning mislykkedes, hvis et advarsels- eller fejlskærmbillede vises.
Tryk på OK, kontroller følgende punkter, og udfør derefter netværksopsætningen igen.
Kontroller, at den trådløse router (adgangspunktet) er tændt. Tænd det, hvis det er slukket, og udfør netværksopsætningen igen.
Hvis du har udført en PIN-kodeopsætning, skal du kontrollere, at den PIN-kode, der er indtastet i den trådløse routers (adgangspunktets) hjælpeprogram, er korrekt.
Placer printeren tæt på den trådløse router (adgangspunktet).
Kontroller, at den Wi-Fi-kommunikationstilstand (IEEE802.11*), der er konfigureret for adgangspunktet, stemmer overens med den tilstand, der understøttes af printeren. (*Displayet varierer afhængigt af dit land).
Hvis filtreringsfunktionen til MAC-adresse er aktiveret, skal du registrere printerens MAC-adresse, så printeren ikke filtreres.
Kontroller, om DHCP-funktionen for adgangspunktet er aktiveret. Skift den til aktiveret, hvis den er deaktiveret.