# Odpravljanje težav

## Izdelek ne morem priključiti v omrežje

Preverite, ali je izdelek vključen.
Preverite, ali je napajalni kabel povezan s izdelek in električno vtičnico.
Preverite, ali je kabel USB povezan s izdelek in računalnikom.

## Izdeleka ne najdem v omrežju

Požarni zid ali protivirusni programi lahko onemogočijo nastavitev EpsonNet. Za nastavitev EpsonNet nastavite izjemo, s čimer boste omogočili izvedbo omrežnih nastavitev.
Če so omejitve dostopa na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku), na dostopni točki registrirajte naslov Media Access Control (MAC) izdeleka ali IP naslov.
Če je na voljo omrežje, preverite, da je izdelek v istem podomrežju.

## Sporazumevanje preko brezžičnega LAN je onemogočeno

Preverite, ali je izdelek vključen.
Preverite, ali je dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) vključena.
Preverite, ali je SSID (Ime omrežja) uporabljeno na dostopni točki izbrano in pravilno vneseno.
Ključ WEP ali geslo WPA razlikujeta med malimi in velikimi črkami. Preverite, ali sta ključ WEP in geslo WPA pravilno vnesena.
Izdelek pomaknite bližje dostopni točki ali prilagodite zunanjo anteno dostopne točke.
Prepletanje radijskih valov drugih brezžičnih naprav lahko povzroči motnje brezžične povezave.
Preverite, da v bližini ni vključenih drugih brezžičnih naprav.
Prepričajte se, da je med računalnikom in dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) vzpostavljena povezava.
Če je na voljo omrežje, preverite, da je izdelek v istem podomrežju.
Prepričajte se, da SSID (Ime omrežja) vsebuje ASCII znake. Izdelek ne prikazuje drugih znakov kot ASCII.
Počakajte nekaj minut po namestitvi omrežja. Nekaj časa lahko traja, da se spremembe uveljavijo.