Odabir izbornika ovisi o modelu pisača.
Kod modela sa zaslonom osjetljivim na dodir, pritisnite ikonu izravno na zaslonu pisača.
Kod modela koji nemaju zaslon osjetljiv na dodir, za odabir stavki koristite tipke sa strelicama. Zatim pritisnite OK.
Uvjerite se da je pisač uključen i spreman za uporabu.
Više informacija
Idite do pisača i uđite u izbornik Wi-Fi Setup (Wi-Fi povezivanje) na jedan od sljedećih načina, ovisno o pisaču.
Odaberite .
Odaberite Wi-Fi Setup (Wi-Fi povezivanje).
Dodirnite , a zatim Menu (Izbornik).
Uđite u izbornik Wi-Fi Direct setup (Postavljanje Wi-Fi Direct veze) na jedan od sljedećih načina, ovisno o pisaču.
Odaberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Postavljanje Wi-Fi Direct veze bez usmjerivača)/ Wi-Fi Direct Setup (Postavljanje Wi-Fi Direct veze).
Odaberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Postavljanje Wi-Fi Direct veze bez usmjerivača)/ Wi-Fi Direct Setup (Postavljanje Wi-Fi Direct veze), a zatim Connection Setup (Postavljanje veze).
Slijedite upute na zaslonu pisača, zatim pritisnite Proceed (Nastavi) ili OK.
Pogledajte SSID prikazan za zaslonu pisača.
Ako nije prikazan, pritisnite OK ili , zatim putem računala potražite i odaberite SSID.
Traženje SSID-a
Unesite prikazanu zaporku u Wi-Fi postavke na računalu. Ako se ne prikaže na zaslonu pisača, pritisnite .
Unos zaporke
Završite postavljanje Wi-Fi veze.