Meniu pasirinkimas skiriasi atsižvelgiant į spausdintuvo modelį.
Jei naudojate modelį su jutikliniu ekranu, paspauskite piktogramą spausdintuvo ekrane.
Jei naudojate modelį be jutiklinio ekrano, punktus pasirinkite rodyklių mygtukais. Paskui paspauskite OK.
Įsitikinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir paruoštas naudoti.
Daugiau informacijos
Įjunkite spausdintuvą, paskui vienu iš toliau nurodytų būdų (atsižvelgiant į spausdintuvą) įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos meniu.
Pasirinkite .
Pasirinkite Wi-Fi Setup („Wi-Fi“ sąranka).
Bakstelėkite , paskui Menu (meniu).
Vienu iš toliau nurodytų būdų (atsižvelgiant į spausdintuvą) įjunkite „Wi-Fi Direct“ sąrankos meniu.
Pasirinkite Wi-Fi Direct Routerless Setup („Wi-Fi Direct“ sąranka be maršrutizatoriaus) / Wi-Fi Direct Setup („Wi-Fi Direct“ sąranka).
Pasirinkite Wi-Fi Direct Routerless Setup („Wi-Fi Direct“ sąranka be maršrutizatoriaus) / Wi-Fi Direct Setup („Wi-Fi Direct“ sąranka), paskui Connection Setup (ryšio sąranka).
Vykdykite spausdintuvo ekrane pateiktus nurodymus, paskui spauskite Proceed (tęsti) arba OK.
Patikrinkite, ar spausdintuvo ekrane rodoma SSID.
Jei nėra rodoma, paspauskite OK arba , paskui suraskite ir pasirinkite SSID kompiuteryje.
SSID paieška
Įveskite rodomą slaptažodį į kompiuterio „Wi-Fi“ nuostatas. Jei jis nėra rodomas spausdintuvo ekrane, paspauskite .
Slaptažodžio įvestis
Baikite „Wi-Fi“ sąranką.