Натисніть кнопку WPS на безпроводовому маршрутизаторі (точці доступу).
ПРИМІТКА.
Якщо на безпроводовому маршрутизаторі (точці доступу) немає кнопки, активуйте WPS за допомогою програмного забезпечення з комплекту безпроводового маршрутизатора (точки доступу).
Натисніть кнопку на принтері та утримуйте її протягом трьох секунд.
Індикатори стану Wi-Fi блимають почергово. Може знадобитися кілька хвилин, перш ніж принтер підключиться до мережі.
Коли обидва індикатори стану мережі увімкнені, як показано на наведеному нижче рисунку, налаштування Wi-Fi завершено. Правий індикатор стану мережі вимикається через п'ять хвилин.
Якщо лівий індикатор згас, а правий блимає, це свідчить про те, що не вдалося виконати налаштування Wi-Fi. Перейдіть за цим посиланням, щоб вирішити цю проблему.
Не вдалося виконати налаштування