Wi-Fi-inställningen har misslyckats om en varning eller ett felmeddelande visas.
Tryck på OK, kontrollera följande punkter och genomför sedan nätverksinställningen igen.
Kontrollera att den trådlösa routern (åtkomstpunkten) är på. Slå på den om den är avslagen och genomför sedan nätverksinställningen igen.
Om du har gjort en PIN-kodsinställning ska du kontrollera att den PIN-kod som angetts i den trådlösa routern (åtkomstpunkten) är korrekt.
Placera skrivaren i närheten av den trådlösa routern (åtkomstpunkten).
Kontrollera att Wi-Fi-kommunikationsläget (IEEE802.11*) som angetts för åtkomstpunkten motsvarar det som stöds på skrivaren. (*Meddelandet varierar beroende på region.)
Om MAC-adressens filtreringsfunktion är aktiverad ska du registrera skrivarens MAC-adress för att förhindra att skrivaren filtreras.
Kontrollera att DHCP-funktionen är aktiverad på åtkomstpunkten. Aktivera funktionen om den inte är det.