Wybór menu zależy od modelu drukarki.
W przypadku modeli z ekranem dotykowym naciskaj ikony bezpośrednio na ekranie drukarki.
W przypadku modeli bez ekranu dotykowego skorzystaj z klawiszy strzałek w celu wybrania pozycji. Następnie naciśnij przycisk OK.
Upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i gotowa do pracy.
Dodatkowe informacje
Na drukarce wybierz menu konfiguracji sieci Wi-Fi, stosując jedną z poniższych metod (w zależności od modelu drukarki).
Wybierz opcję .
Wybierz opcję Wi-Fi Setup (Konfiguracja sieci bezprz).
Dotknij przycisku , a następnie pozycji Menu.
Wybierz menu konfiguracji Wi-Fi Direct, stosując jedną z poniższych metod (w zależności od modelu drukarki).
Wybierz opcję Wi-Fi Direct Routerless Setup (Konfig. Wi-Fi Direct bez routera) / Wi-Fi Direct Setup (Konfig. Wi-Fi Direct).
Wybierz opcję Wi-Fi Direct Routerless Setup (Konfig. Wi-Fi Direct bez routera) / Wi-Fi Direct Setup (Konfig. Wi-Fi Direct), a następnie Connection Setup (Konfiguracja połączenia).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie naciśnij przycisk Proceed (Kontynuuj) lub OK.
Sprawdź identyfikator SSID wyświetlany na ekranie drukarki.
Jeśli żaden nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk OK lub , a następnie wyszukaj sieć i wybierz identyfikator SSID z poziomu komputera.
Wyszukiwanie identyfikatora SSID
Wprowadź wyświetlone hasło w ustawieniach sieci Wi-Fi na komputerze. Jeśli hasło nie wyświetla się na ekranie drukarki, naciśnij przycisk .
Wprowadzanie hasła
Zakończ konfigurację sieci Wi-Fi.