「接続に失敗しました。」と表示されたときは、以下を確認してから【OK】を押してネットワーク設定をやり直してください。
アクセスポイント（無線LANルーター）の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。
アクセスポイント（無線LANルーター）がAOSS/WPSに対応しているか確認してください。AOSS/WPSに対応していないときはプッシュボタン自動設定はできません。
コンピューターとアクセスポイント（無線LANルーター）との距離を近付けたり、障害物を取り除いたりしてください。
MACアドレスフィルタリング機能を有効にしている場合は、プリンターとの接続設定の前に、プリンターのMACアドレスを登録してください。プリンターのMACアドレスは、印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「MACアドレス」に表示されています。登録方法はアクセスポイントのマニュアルを参照してください。
アクセスポイント（無線LANルーター）のプライベートセパレーター機能を無効にしてください。