өнімді Өнім драйвері

# Ақаулықтарды шешу

## Өнімді желіге байланыстыру мүмкін емес

Өнімдің қосылып-қосылмағанын тексеріңіз.
Қуат кабелі өнімге және розеткаға қосылғанын тексеріңіз.
USB кабелі өнімге және розеткаға қосылғанын тексеріңіз.

## Өнімді желіде табу мүмкін емес

Желіаралық дидар немесе тыңшылыққа қарсы бағдарлама EpsonNet орнату бағдарламасын бұғаттауы мүмкін. EpsonNet орнату бағдарламасы желі теңшелімдерін атқара білуі үшін, оны ережелерден шығарыңыз.
Егер қатынасу нүктесінде (немесе сымсыз маршрутизаторда) қатынасуға шектеулер қойылған болса, өнімдің MAC мекенжайын немесе IP мекенжайын қатынасу нүктесінде тіркеңіз. MAC мекенжайын өнімдің басқару тақтасында немесе желілік күйі парағында қарауыңызға болады.
Егер желі қатынаулы болса, өнімдің тура сол ішкі желіде болуын тексеріңіз.

## Сымсыз ЖЖ арқылы байланысу мүмкін емес

Өнімдің қосылып-қосылмағанын тексеріңіз.
Қатынасу нүктесінің (немесе сымсыз маршрутизатордың) қосылып-қосылмағанын тексеріңіз.
Қатынасу нүктесінде қолданылатын SSID атауы (Желі атауы) таңдалғанын немесе дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
WEP кілті немесе WPA коды регистрға тәуелді болады. WEP кілті немесе WPA коды дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
Өнімді қатынасу нүктесіне жақынырақ жерге жылжытыңыз немесе қатынасу нүктесінің сыртқы антеннасын реттеңіз.
Басқа сымсыз құрылғылардың радио толқындары сымсыз байланысқа әсер етуі мүмкін.
Жақын жердегі сымсыз құрылғылар қосулы емес екеніне көз жеткізіңіз.
Компьютер мен қатынасу нүктесі (немесе сымсыз маршрутизатор) арасында байланыс орнатылғанын тексеріңіз.
Егер желі қатынаулы болса, өнімдің тура сол ішкі желіде болуын тексеріңіз.
SSID атауында (Желі атауында) ASCII таңбаларына кірмейтін таңбалардың болмағанын тексеріңіз. Өнім ASCII таңбаларына кірмейтін таңбаларды көрсетпейді.
Желі параметрлерін қолданғаннан кейін бірнеше минут күте тұрыңыз. Параметрлер күшіне енгенге дейін біраз уақыт өтуі мүмкін.