في حالة ظهور شاشة تحذير أو خطأ، يعني ذلك فشل إعداد Wi-Fi.
اضغط على OK، وتحقق من العناصر التالية، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة مرة أخرى.
تحقق من تشغيل الموجه اللاسلكي (نقطة الوصول). إذا كان قيد إيقاف التشغيل، فقم بتشغيله، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة مرة أخرى.
في حالة إجراء الإعداد باستخدام رمز PIN، تحقق من أن رمز PIN الذي تم إدخاله في البرنامج المساعد للموجه اللاسلكي (نقطة الوصول) صحيح.
ضع الطابعة الخاصة بك بالقرب من الموجه اللاسلكي (نقطة الوصول).
تحقق من أن وضع اتصال Wi-Fi‏ (*IEEE802.11) الذي تم تعيينه لنقطة الوصول مطابق للوضع الذي تدعمه الطابعة الخاصة بك. (*يختلف العرض باختلاف موقعك.)
في حالة تمكين وظيفة الفلترة لعنوان MAC، قم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالطابعة لمنع فلترة الطابعة.
تحقق مما إذا كانت وظيفة DHCP لنقطة الوصول ممكنة أم لا. إذا كانت الوظيفة معطلة، فقم بتغييرها إلى ممكّنة.