Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta.
HUOMAUTUS:
Jos langattomassa reitittimessä (tukiasemassa) ei ole painiketta, ota WPS käyttöön käyttämällä langattoman reitittimen (tukiaseman) toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa.
Paina tulostimessa kolmen sekunnin ajan.
Wi-Fi-tilavalot vilkkuvat vuorotellen. Saattaa kulua muutamia minuutteja, kun tulostin yhdistyy verkkoon.
WLAN-asetukset ovat valmiit, kun molemmat tilavalot syttyvät seuraavan kuvan mukaisesti. Oikea verkon tilavalo sammuu viiden minuutin kuluttua.
WLAN-asetukset epäonnistuivat, jos vasen ei pala ja oikea vilkkuu. Ratkaise ongelma napsauttamalla seuraavaa linkkiä.
Asetus epäonnistui