Menuvalg varierer afhængig af printermodel.
Tryk på ikonet direkte på printerens skærm på modeller med touchscreen.
Brug piltasterne til at vælge elementer på modeller uden touchscreen. Tryk derefter på OK.
Kontroller, at printeren er tændt og klar til brug.
Flere oplysninger
Gå til printeren, og åbn menuen Wi-Fi opsætning vha. en af nedenstående metoder afhængig af printeren.
Vælg .
Seleccione Configuração de rede Wi-Fi.
Tryk på og derefter på Wi-Fi opsætning.
Vælg Trykknapstilst. (WPS)/ Trykknap (WPS).
Tryk på WPS-knappen på den trådløse router (adgangspunktet). Tryk derefter på Fortsæt eller OK på printeren.
BEMÆRK:
Hvis den trådløse router (adgangspunktet) ikke har en knap, skal du aktivere WPS vha. den software, der følger med den trådløse router (adgangspunktet).
Tryk på OK for at afslutte trådløs LAN-opsætning, når en meddelelse om gennemførelse vises.
Klik på følgende link, hvis den trådløse LAN-opsætning mislykkedes.
Opsætning mislykkedes