تختلف خيارات القائمة بحسب طراز الطابعة.
بالنسبة للطرازات المزودة بشاشة تعمل باللمس، اضغط على الرمز مباشرةً من شاشة الطابعة.
بالنسبة للطرازات غير المزودة بشاشة تعمل باللمس، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العناصر. ثم اضغط على OK (موافق).
تأكد أن الطابعة قيد التشغيل وجاهزة للاستخدام.
معلومات إضافية
اذهب إلى الطابعة وادخل إلى القائمة Wi-Fi setup باتباع أحد الأساليب الموضحة أدناه تبعًا لطراز الطابعة الخاصة بك.
حدد .
حدد Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi).
المس ، ثم Menu (القائمة).
ادخل إلى القائمة Wi-Fi Direct setup (إعداد Wi-Fi Direct) باتباع أحد الأساليب الموضحة أدناه تبعًا لطراز الطابعة الخاصة بك.
حدد Wi-Fi Direct Routerless Setup (إعداد Wi-Fi Direct بدون جهاز توجيه)/ Wi-Fi Direct Setup (إعداد Wi-Fi Direct).
حدد Wi-Fi Direct Routerless Setup (إعداد Wi-Fi Direct بدون جهاز توجيه)/ Wi-Fi Direct Setup (إعداد Wi-Fi Direct)، ثم Connection Setup (إعداد الاتصال).
اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة، ثم اضغط على Proceed (متابعة) أو OK (موافق).
تحقق من SSID المعروض على شاشة الطابعة.
إذا لم يكن معروضًا، فاضغط على OK (موافق) أو ، ثم ابحث عن SSID وقم بتحديده من خلال الكمبيوتر لديك.
البحث عن SSID
أدخل كلمة المرور المعروضة في إعدادات Wi-Fi بالكمبيوتر لديك. إذا لم تكن معروضة على شاشة الطابعة، فاضغط على .
إدخال كلمة مرور
قم بإنهاء إعداد Wi-Fi.