Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern (åtkomstpunkten).
OBS!
Om det saknas knapp på den trådlösa routern (åtkomstpunkten) kan du aktivera WPS:en med den programvara som medföljde den trådlösa routern (åtkomstpunkten).
Håll ned på skrivaren i tre sekunder.
Wi-Fi-statuslamporna blinkar omväxlande. Det kan ta några minuter för skrivaren att ansluta till nätverket.
Wi-Fi-inställningen är klar när båda lamporna för nätverksstatus tänds, så som det visas på följande bild. Höger lampa för nätverksstatus slocknar efter fem minuter.
Wi-Fi-inställningen har misslyckats om den till vänster är släckt och den till höger blinkar. Klicka på följande länk för att lösa problemet.
Inställningen misslyckades