Selecţiile meniului diferă în funcţie de modelul de imprimantă.
Pentru modelele cu ecran tactil apăsaţi direct pe pictograma de pe ecranul imprimantei.
Pentru modelele care nu sunt prevăzute cu ecran tactil, utilizaţi săgeţile pentru a selecta elementele. Apoi apăsaţi pe OK.
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi pregătită de utilizare.
Informaţii suplimentare
De la imprimantă, accesaţi meniul de configurare Wi-Fi utilizând una din metodele de mai jos, în funcţie de imprimanta dumneavoastră.
Selectaţi .
Selectaţi Wi-Fi Setup (Configurare Wi-Fi).
Atingeţi şi apoi Wi-Fi Setup (Configurare Wi-Fi).
Selectaţi Push Button Setup (WPS) (Configurare buton de comandă (WPS))/ Push Button (WPS) (Buton de comandă (WPS)).
Apăsaţi pe butonul WPS de pe ruterul fără fir (punctul de acces). Apoi apăsaţi pe Proceed (Continuare) sau pe OK de la imprimantă.
NOTĂ:
dacă ruterul fără fir (punctul de acces) nu are niciun buton, activaţi WPS folosind programul software al ruterului fără fir (punctului de acces).
Dacă pe ecran este afişat un mesaj de confirmare a terminării operaţiei, apăsaţi pe OK pentru a finaliza configurarea Wi-Fi.
În cazul în care configurarea Wi-Fi a eşuat, faceţi clic pe adresa de mai jos.
Configurare nereuşită