La selezione dei menu varia a seconda del modello di stampante.
Per i modelli con schermo a contatto, toccare l'icona direttamente sullo schermo della stampante.
Per i modelli privi di schermo a contatto, usare i tasti freccia per selezionare le voci. Quindi, premere OK.
Assicurarsi che la stampante sia accesa e pronta per l'uso.
Ulteriori informazioni
Andare alla stampante e accedere al menu di configurazione Wi-Fi tramite uno dei seguenti metodi, a seconda della stampante in uso.
Selezionare .
Selezionare Configurazione Wi-Fi.
Toccare , quindi Configurazione Wi-Fi.
Selezionare Imp. modo Interruttore (WPS)/Interruttore (WPS).
Premere il tasto WPS sul router wireless (punto di accesso). Quindi, premere Procedi o OK sulla stampante.
NOTA:
se il router wireless (punto di accesso) non dispone di un tasto, abilitare WPS tramite il software fornito con il router wireless (punto di accesso).
Quando appare un messaggio di completamento, premere OK per terminare l'impostazione Wi-Fi.
Se l'impostazione Wi-Fi non riesce, fare clic sul seguente collegamento.
Impostazione non riuscita