Les menus disponibles varient en fonction du modèle d'imprimante.
Pour les modèles avec écran tactile, appuyez sur l'icône affichée à l'écran.
Pour les modèles sans écran tactile, sélectionnez les éléments à l'aide des touches fléchées. Appuyez ensuite sur OK.
Assurez-vous que l’imprimante est sous tension et prête à l’emploi.
Pour plus d’informations
Placez-vous au niveau de l'imprimante et accédez au menu de configuration Wi-Fi en procédant de l'une des manières suivantes, selon votre imprimante.
Sélectionnez .
Sélectionnez Configuration Wi-Fi.
Appuyez sur , puis sur Configuration Wi-Fi.
Sélectionnez Config. bouton-poussoir (WPS)/Bouton-poussoir (WPS).
Appuyez sur la touche WPS du routeur sans fil (point d’accès). Appuyez ensuite sur Poursuivre ou OK au niveau de l’imprimante.
REMARQUE :
si le routeur sans fil (point d’accès) ne dispose d’aucune touche, activez la fonctionnalité WPS à l’aide du logiciel fourni avec le routeur sans fil (point d’accès).
Lorsqu’un message de finalisation s’affiche, appuyez sur OK pour terminer la configuration Wi-Fi.
Cliquez sur le lien suivant en cas d’échec de la configuration Wi-Fi.
Échec de la configuration