La configuración de la Wi-Fi no se ha realizado correctamente o aparece una pantalla de error.
Pulse OK, revise los siguientes puntos y vuelva a ejecutar el programa de configuración de la red.
Confirme que el enrutador inalámbrico (punto de acceso) esté encendido. Si no es así, enciéndalo y vuelva a realizar la configuración de la red.
Si ha configurado un código PIN, confirme que el código PIN escrito en la utilidad del enrutador inalámbrico (punto de acceso) sea el correcto.
Acerque la impresora al enrutador inalámbrico (punto de acceso).
Compruebe que el modo de comunicación por Wi-Fi (IEEE802.11*) configurado para su punto de acceso sea el que admite su impresora. (*La pantalla varía según la región del usuario.)
Si está activada la función de filtrado de direcciones MAC, registre la dirección MAC de su impresora para impedir que sea filtrada.
Fíjese en si está activada o no la función DHCP para el punto de acceso. Si está desactivada, actívela.