Η ρύθμιση του Wi-Fi έχει αποτύχει αν εμφανιστεί μια οθόνη σφάλματος ή προειδοποίησης.
Πατήστε OK, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και επαναλάβετε την εκτέλεση της ρύθμισης δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (σημείο πρόσβασης) είναι ενεργοποιημένος. Εάν είναι απενεργοποιημένος, ενεργοποιήστε τον και εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση δικτύου.
Αν εκτελέσατε ρύθμιση με κωδικό PIN, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός PIN που καταχωρήσατε στο βοηθητικό πρόγραμμα του ασύρματου δρομολογητή (το σημείο πρόσβασης) είναι σωστός.
Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σας κοντά στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης).
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (IEEE802.11*) που έχει ρυθμιστεί για το σημείο πρόσβασης αντιστοιχεί σε αυτήν που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή σας. (*Η ένδειξη διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία σας.)
Εάν η λειτουργία φιλτραρίσματος διεύθυνσης MAC έχει ενεργοποιηθεί, εγγράψτε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή σας για να αποτρέψετε το φιλτράρισμα του εκτυπωτή.
Ελέγξτε εάν η λειτουργία DHCP έχει ενεργοποιηθεί ή όχι για το σημείο πρόσβασης. Εάν έχει ενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε την.