Izvēļņu atlase ir atkarīga no printera modeļa.
Modeļiem ar skārienekrānu: nospiediet ikonu, kas atrodas tieši printera ekrānā.
Modeļiem bez skārienekrāna: vienumu atlasei izmantojiet bultiņu taustiņus. Pēc tam nospiediet OK.
Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un gatavs lietošanai.
Papildinformācija
Atveriet printera izvēlni Wi-Fi setup (Wi-Fi iestatīšana), atkarībā no printera modeļa izmantojot vienu no tālāk norādītajām metodēm.
Atlasiet .
Atlasiet Wi-Fi Setup (Wi-Fi iestatīšana).
Pieskarieties un pēc tam Wi-Fi Setup (Wi-Fi iestatīšana).
Atlasiet Push Button Setup (WPS) (Spiedpogas iestatīšana (WPS))/Push Button (WPS) (Spiedpoga (WPS)).
Nospiediet bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) WPS pogu. Pēc tam printerī nospiediet Proceed (Turpināt) vai OK.
PIEZĪME.
Ja bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam) nav pogas, iespējojiet WPS, izmantojot bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) komplektācijā iekļauto programmatūru.
Kad tiek parādīts ziņojums par pabeigšanu, nospiediet OK, lai pabeigtu Wi-Fi iestatīšanu.
Ja Wi-Fi iestatīšana nav izdevusies, noklikšķiniet uz tālāk redzamās saites.
Iestatīšana neizdevās