Herhangi bir uyarı ya da hata ekranı görüntülenirse Wi-Fi kurulumu başarısızdır.
Tamam öğesine basın, sonraki simgeleri kontrol edin ve ardından ağ kurulumunu tekrar uygulayın.
Kablosuz yönlendiricinin (erişim noktası) açık olup olmadığını kontrol edin. Kapalıysa açın ve ağ ayarlarını tekrar yapın.
PIN kodu kurulumu yaptıysanız, kablosuz yönlendirici (erişim noktası) yardımcı yazılımına girilen PIN kodunun doğru olduğunu kontrol edin.
Yazıcınızı kablosuz yönlendiricinin (erişim noktası) yakınına yerleştirin.
Erişim noktası için ayarlanan Wi-Fi iletişim modunun (IEEE802.11*) yazıcınız tarafından desteklenenle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. (*Görünüm konumunuza göre değişiklik gösterir.)
Eğer MAC adresi filtreleme fonksiyonu etkinse, yazıcınızın filtrelenmesini engellemek için yazıcınızın MAC adresini kaydedin.
Erişim noktası için DHCP fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin. Eğer devre dışı ise, etkin hale getirin.