Wi-Fi конфигурирането е неуспешно, ако се изведе предупредителен екран или екран за грешка.
Натиснете OK, проверете следните елементи и след това извършете отново настройка на мрежата.
Проверете дали безжичният рутер (точката за достъп) е включен. Ако е изключен, включете го и след това извършете отново настройка на мрежата.
Ако сте извършили настройка на ПИН код, проверете дали ПИН кодът, въведен в помощната програма на безжичния рутер (точката за достъп), е правилен.
Поставете принтера близо до безжичния рутер (точката за достъп).
Проверете дали Wi-Fi комуникационният режим (IEEE802.11*), зададен за вашата точка на достъп, съответства на някой от поддържаните от вашия принтер. (*Екранът е различен в съответствие с вашето местоположение.)
Ако е разрешена функцията за филтриране по MAC адрес, регистрирайте MAC адреса на принтера, за да избегнете филтриране на вашия компютър.
Проверете дали функцията DHCP за точката на достъп е разрешена. Ако е забранена, променете настройката и я разрешете.