Menyvalen varierar beroende på skrivarmodellen.
Tryck på ikonen direkt på skrivarens skärm på modeller med pekskärm.
Välj alternativ med pilknapparna på modeller som saknar pekskärm. Tryck sedan på OK.
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klar att använda.
Mer information
Gå till skrivaren och öppna menyn Inställning av Wi-Fi med en av metoderna nedan beroende på skrivaren.
Välj .
Välj Inställning av Wi-Fi.
Tryck på och sedan på Meny.
Öppna menyn Wi-Fi Direct-installation med en av metoderna nedan beroende på skrivaren..
Välj Wi-Fi Direct Inst. utan router/Wi-Fi Direct-installation.
Välj Wi-Fi Direct Inst. utan router/Wi-Fi Direct-installation och sedan Anslutningsstatus Inställning.
Följ anvisningarna på skrivarskärmen och tryck sedan på Forts. eller på OK.
Kontrollera det SSID som visas på skrivarskärmen.
Om det inte visas trycker du på OK eller på och söker efter och väljer SSID med datorn.
Söka efter ett SSID
Ange det angivna lösenordet i din dators Wi-Fi-inställningar. Om det inte visas på skrivarskärmen trycker du på .
Ange ett lösenord
Slutför Wi-Fi-installationen.