Pulse el botón WPS del enrutador inalámbrico (punto de acceso).
NOTA:
si el enrutador inalámbrico (punto de acceso) no tiene ningún botón, active WPS mediante el software que acompaña a su enrutador inalámbrico (punto de acceso).
Mantenga pulsado 3 segundos el botón de la impresora.
Los indicadores luminosos del estado de la Wi-Fi se pondrán intermitentes de forma alterna. La impresora puede tardar unos minutos en conectarse a la red.
La configuración de la Wi-Fi ha terminado cuando ambos indicadores de estado se iluminen como se indica en la siguiente ilustración. El indicador derecho de estado de la red se apagará al cabo de 5 minutos.
Si el indicador izquierdo está apagado y el derecho intermitente, significa que no se ha configurado la Wi-Fi. Haga clic en el siguiente vínculo para resolver el problema.
Configuración fallida