Per septynias minutes valdymo skydelyje atlikite šiuos veiksmus.
Meniu pasirinkimas skiriasi atsižvelgiant į spausdintuvo modelį.
Jei naudojate modelį su jutikliniu ekranu, paspauskite piktogramą spausdintuvo ekrane.
Jei naudojate modelį be jutiklinio ekrano, punktus pasirinkite rodyklių mygtukais. Paskui paspauskite OK.
Įsitikinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir paruoštas naudoti.
Daugiau informacijos
Įjunkite spausdintuvą, paskui vienu iš toliau nurodytų būdų (atsižvelgiant į spausdintuvą) įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos meniu.
Pasirinkite .
Pasirinkite Wi-Fi Setup („Wi-Fi“ sąranka).
Bakstelėkite , paskui Wi-Fi Setup („Wi-Fi“ sąranka).
Pasirinkite Wi-Fi Auto Connect („Wi-Fi“ automatinis ryšys) ir paspauskite Proceed (tęsti) arba OK. Paskui vykdykite spausdintuvo ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
parodžius klaidos ekraną, spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite OK. Paskui grįžkite prie 1 veiksmo šiame ekrane.
Jei kompiuteryje rodomas tinklo vietos nustatymo ekranas, spauskite Cancel (atšaukti), kad uždarytumėte ekraną.
Peržiūrėti „Tinklo vietos nustatymo ekraną“