Notez le nom du réseau (SSID) tel qu’il s’affiche au bas de cet écran. Sélectionnez-le ensuite sur l’écran de l’imprimante.
Cliquez sur le bouton Afficher le mot de passe au bas de cet écran. Saisissez ensuite le mot de passe sur l’écran de l’imprimante à l’aide des touches ou des touches fléchées.
REMARQUE:
Le mot de passe est sensible à la casse. Le mot de passe peut inclure des majuscules, des minuscules et des chiffres.
Si le mot de passe ne s’affiche pas, même une fois que vous avez cliqué sur le bouton, reportez-vous à la documentation de votre routeur sans fil (point d’accès).
Pour les modèles sans écran tactile, cliquez sur le lien suivant pour plus d'informations concernant la saisie de caractères.
Saisie de caractères