# Hibaelhárítás a Hálózati kapcsolati jelentés alapján

##### Wi-Fi kapcsolat esetén

## Ethernet kapcsolat

### A hálózat állapotát érintő vagy kapcsolódási problémák megoldása

1. Nézze meg a kinyomtatott Hálózati kapcsolati jelentést. Ellenőrizze az A (Hálózati kapcsolat ellenőrzése) alatt azokat az elemeket, amelyek állapota HIBA.
2. A megoldások megjelenítéséhez kattintson azokra az elemekre az Elemek ellenőrzése listában, amelyek HIBA állapotot jeleznek.
3. Ellenőrizze a B alatt megjelenő üzeneteket, és keresse meg az Elem ellenőrzése alatt felsorolva ugyanazt az üzenetet. Ezután kövesse a megoldási utasításokat.

###
Elemek ellenőrzése

Kattintson az alábbi elemekre az üzenetek és megoldások eléréséhez.

#####

1. Ethernet Cable Connection Check (Ethernet kábeles kapcsolat ellenőrzése)
2. IP Address Check (IP cím ellenőrzése)
3. Detailed IP Setup Check (Részletes IP beállítás ellenőrzés)

###
Az elemek ellenőrzésének üzenetei és megoldásai

#### 1. Ethernet Cable Connection Check (Ethernet kábeles kapcsolat ellenőrzése)

Sz. | Üzenetek | Megoldások
--- | --- | ---
1 | Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van és a hálózati eszközök, úgy mint az elosztó, router vagy hozzáférési pont be vannak kapcsolva. | Ellenőrizze a következőket: A hálózati kábel csatlakoztatva van az olyan hálózati eszközökhöz, mint a nyomtató vagy az elosztó A hálózati eszközök, mint pl. az elosztó, be vannak kapcsolva

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e vagy sem, és hogy megfelelően működik-e.
A hálózati eszközök állapotáról úgy tájékozódhat, hogy megnézi a csatlakoztatott hálózati eszköz, pl. elosztó, hálózati portjának állapotjelző LED lámpáját.

Fent

#### 2. IP Address Check (IP cím ellenőrzése)

Sz. | Üzenetek | Megoldások
--- | --- | ---
2 | Nem megfelelő IP cím kerül hozzárendelésre a nyomtatóhoz. Ellenőrizze a hálózati eszköz IP címének beállítását (elosztó, router vagy hozzáférési pont). Kérje a hálózat rendszergazda segítségét. | Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a hozzáférési pont DHCP-funkciója. Engedélyezze, ha le lenne tiltva.

Fent

#### 3. Detailed IP Setup Check (Részletes IP beállítás ellenőrzés)

Sz. | Üzenetek | Megoldások
--- | --- | ---
3 | Ellenőrizze az IP cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró megfelelő beállítását. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazda segítségét. | Ellenőrizze a következőket: A hálózatban lévő más eszközök be vannak kapcsolva A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva A nyomtató számára kézzel beállított hálózati cím megfelelő A nyomtató hálózati címe megegyezik a egy másik eszközével Ha a hálózati cím nem megfelelő, állítsa be a helyes címet a nyomtató LCD-paneljén. Ha nem tudja a nyomtatót használva megváltoztatni a beállításokat, akkor az EpsonNet Setup segítségével végezze el azokat. Az aktuális IP-cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró a C (Network Status (Hálózat állapota)) oszlopban jelenik meg.
4 | A beállítás nem teljes. Ellenőrizze az alapértelmezett átjáró beállításait. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazda segítségét. | Ellenőrizze a következőket: A nyomtató számára kézzel beállított alapértelmezett átjáró cím megfelelő Az alapértelmezett átjárónak kijelölt eszköz be van kapcsolva A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva Ha az alapértelmezett átjáró címe nem megfelelő, állítsa be a helyes címet a nyomtató LCD-paneljén. Ha nem tudja a nyomtatót használva megváltoztatni a beállításokat, akkor az EpsonNet Setup segítségével végezze el azokat. Az alapértelmezett átjáró aktuális címe a C (Network Status (Hálózat állapota)) oszlopban jelenik meg az Alapértelmezett átjáró alatt.
5 | Ellenőrizze a PC vagy egyéb eszköz kapcsolatát és hálózati beállítását. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazda segítségét. | Ellenőrizze a következőket: A hálózatban lévő más eszközök be vannak kapcsolva A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva A nyomtató számára kézzel beállított hálózati cím megfelelő A nyomtató hálózati címe megegyezik a egy másik eszközével Ha az összes fenti pontot ellenőrizte, próbálja meg a következőt: Indítsa el az EpsonNet Setup-ot a nyomtatóval azonos hálózatban lévő PC-n. Ha a nyomtató szerepel a nyomtatók felsorolásában, állítsa be a nyomtató IP-címét az IP-cím beállítása képernyőn.

Ellenőrizze a nyomtató IP-címét és ellenőrizze, hogy a hálózati nyomtató el tudja-e érni a hálózaton lévő többi eszközt. Vannak olyan esetek, amikor a hiba nem határolható körül. A hálózati beállításhoz az EpsonNet Setup használatát ajánljuk.

Fent