Meniu pasirinkimas skiriasi atsižvelgiant į spausdintuvo modelį.
Jei naudojate modelį su jutikliniu ekranu, paspauskite piktogramą spausdintuvo ekrane.
Jei naudojate modelį be jutiklinio ekrano, punktus pasirinkite rodyklių mygtukais. Paskui paspauskite OK.
Įsitikinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir paruoštas naudoti.
Daugiau informacijos
Įjunkite spausdintuvą, paskui vienu iš toliau nurodytų būdų (atsižvelgiant į spausdintuvą) įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos meniu.
Pasirinkite .
Pasirinkite Wi-Fi Setup („Wi-Fi“ sąranka).
Bakstelėkite , paskui Wi-Fi Setup („Wi-Fi“ sąranka).
Pasirinkite Push Button Setup (WPS) (mygtuko paspaudimo metodo sąranka) / Push Button (WPS) (mygtuko paspaudimo metodas).
Belaidžiame maršrutizatoriuje (prieigos taške) paspauskite WPS mygtuką. Paskui spausdintuve paspauskite Proceed (tęsti) arba OK.
PASTABA:
jei belaidis maršrutizatorius (prieigos taškas) neturi mygtuko, WPS įjunkite naudodami kartu su belaidžiu maršrutizatoriumi (prieigos tašku) gautą programinę įrangą.
Parodžius baigimo pranešimą, „Wi-Fi“ sąranką baikite paspausdami OK.
Jei „Wi-Fi“ sąrankos atlikti nepavyko, spustelėkite šią nuorodą.
Sąrankos atlikti nepavyko