Пункти меню залежать від моделі принтера.
Для моделей із сенсорним екраном потрібно натиснути піктограму безпосередньо на екрані принтера.
На моделях без сенсорного екрана для вибору елементів слід використовувати клавіші зі стрілками. Потім натисніть ОК.
Переконайтеся, що принтер увімкнений і готовий до роботи.
Додаткова інформація
Перейдіть у меню принтера та відкрийте меню налаштування Wi-Fi одним із наведених нижче способів відповідно до свого принтера.
Виберіть .
Виберіть Настройка Wi-Fi.
Торкніться , а потім Настройка Wi-Fi.
Виберіть Налаштування кнопками(WPS)/ Кнопка (WPS).
Натисніть кнопку WPS на безпроводовому маршрутизаторі (точці доступу). Потім натисніть Продовж. або OK на принтері.
ПРИМІТКА.
Якщо на безпроводовому маршрутизаторі (точці доступу) немає кнопки, активуйте WPS за допомогою програмного забезпечення з комплекту безпроводового маршрутизатора (точки доступу).
Коли з'явиться повідомлення про завершення, натисніть кнопку OK для завершення налаштування Wi-Fi.
Перейдіть за цим посиланням, якщо не вдалося виконати налаштування Wi-Fi.
Не вдалося виконати налаштування