Los menús varían según el modelo de la impresora.
Si su modelo dispone de pantalla táctil, pulse el icono en la pantalla de la impresora.
Si su modelo no dispone de pantalla táctil, seleccione las opciones con las teclas de flechas. Después, pulse Aceptar.
Compruebe que la impresora esté encendida y lista para utilizarla.
Más información
Vaya a la impresora y entre en el menú de configuración Wi-Fi mediante el método correspondiente a su modelo impresora que se indica a continuación.
Seleccione .
Seleccione Configuración Wi-Fi.
Toque y luego Configuración Wi-Fi.
Seleccione Configuración del botón (WPS)/ Botón (WPS).
Pulse el botón WPS del enrutador inalámbrico (punto de acceso). Después, pulse Contin. o Aceptar en la impresora.
NOTA:
si el enrutador inalámbrico (punto de acceso) no tiene ningún botón, active WPS mediante el software que acompaña a su enrutador inalámbrico (punto de acceso).
Cuando se muestre un mensaje de finalización, pulse Aceptar para terminar la configuración de la Wi-Fi.
Si la configuración de la Wi-Fi no se ha realizado correctamente, haga clic en el siguiente vínculo.
Configuración fallida