Изборът на меню се различава в зависимост от модела на принтера.
За модели със сензорен екран натиснете иконата директно на екрана на принтера.
За модели без сензорен екран използвайте бутоните със стрелки, за да изберете елементи. След това натиснете OK.
Уверете се, че принтерът е включен и готов за употреба.
Повече информация
Отидете при принтера и отворете менюто за Wi-Fi настройка, като използвате един от методите по-долу в зависимост от вашия принтер.
Изберете .
Изберете Wi-Fi Setup (Wi-Fi настройка).
Докоснете и след това Wi-Fi Setup (Wi-Fi настройка).
Изберете Push Button Setup (WPS) (Настройка с натискане на бутон (WPS))/ Push Button (WPS) (Натискане на бутон (WPS)).
Натиснете бутона WPS на безжичния рутер (точката за достъп). След това натиснете Proceed (Продължаване) или OK на принтера.
ЗАБЕЛЕЖКА:
ако безжичният рутер (точката за достъп) няма бутон, активирайте WPS чрез софтуера, доставен заедно с вашия безжичен рутер (точка за достъп).
Когато се изведе съобщение за завършване, натиснете OK, за да завършите настройката на Wi-Fi.
Кликнете върху линка по-долу, ако настройката на Wi-Fi е неуспешна.
Неуспешна настройка