# Problēmu novēršana savienojuma pārbaudes ziņojumam

##### Wi-Fi savienojumam

## Ethernet savienojums

### Kā novērst tīkla statusa vai savienojuma problēmas

1. Skatiet izdrukāto tīkla savienojuma ziņojumu. Pārbaudiet vienumus A (Check Network Connection (pārbaudīt tīkla savienojumu)), kuriem statuss ir norādīts kā FAIL (kļūme).
2. Vienumu pārbaudes sarakstā noklikšķiniet uz vienumiem, kuriem tiek rādīts FAIL (kļūme) statuss, lai parādītu risinājumus.
3. Pārbaudiet paziņojumus, kas tiek rādīti B, un atrodiet tādus pašus paziņojumus, kas atrodas zem katra Pārbaudes vienuma. Tad veiciet norādītās darbības problēmas novēršanai.

###
Pārbaudīt vienumus

Noklikšķiniet uz zemāk norādītajiem vienumiem, lai pārietu uz paziņojumiem un risinājumiem.

1. Ethernet Cable Connection Check (Ethernet kabeļa savienojuma pārbaude)
2. IP Address Check (IP adreses pārbaude)
3. Detailed IP Setup Check (detalizēta IP iestatījumu pārbaude)

###
Paziņojumi un risinājumi pārbaudes vienumiem

#### 1. Ethernet Cable Connection Check (Ethernet kabeļa savienojuma pārbaude)

Nr. | Paziņojumi | Risinājumi
--- | --- | ---
1 | Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on. (Pārliecinieties, vai tīkla kabelis ir savienots un tīkla iekārtas, piemēram, centrmezgls, maršrutētājs vai piekļuves punkts, ir ieslēgts.) | Pārbaudiet tālāk norādīto. Vai tīkla vads ir pievienots tīkla ierīcēm, piemēram, printerim vai centrmezglam. Vai tīkla ierīces, piemēram, centrmezgls, ir ieslēgts.

Pārliecinieties, vai tīkla vads ir pievienots un darbojas pareizi.
Tīkla ierīču darbības statusu iespējams pārbaudīt, apskatot pievienotās tīkla ierīces, piemēram, centrmezgla, tīkla pieslēgvietas LED indikatoru.

Uz sākumu

#### 2. IP Address Check (IP adreses pārbaude)

Nr. | Paziņojumi | Risinājumi
--- | --- | ---
2 | Incorrect IP address is assigned to the printer. (Printerim ir piešķirta nepareiza IP adrese.) Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). (Pārbaudiet tīkla ierīces (centrmezgla, maršrutētāja vai piekļuves punkta) IP adreses iestatījumus.) Contact your network administrator for assistance. (Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.) | Pārbaudiet, vai piekļuves punktam ir iespējota DHCP funkcija. Ja tā ir atspējota, iespējojiet to.

Uz sākumu

#### 3. Detailed IP Setup Check (detalizēta IP iestatījumu pārbaude)

Nr. | Paziņojumi | Risinājumi
--- | --- | ---
3 | Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. (Pārbaudiet IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārtejas iestatījumus.) Connection using the EpsonNet Setup is available. (Ir pieejams savienojums, izmantojot EpsonNet Setup.) Contact your network administrator for assistance. (Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.) | Pārbaudiet tālāk norādīto. Vai ir ieslēgtas citas tīkla ierīces. Vai tīkla vads ir pievienots pareizi. Vai printerim manuāli iestatītā tīkla adrese ir pareiza. Vai tīkla adrese printerim ir tāda pati, kāda tā ir citām ierīcēm. Ja tīkla adrese nav pareiza, iestatiet pareizo adresi, izmantojot printera LCD paneli. Ja iestatīšanu nav iespējams veikt, izmantojot printeri, veiciet iestatīšanu, izmantojot programmu EpsonNet Setup. Jūsu pašreizējā IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja ir norādītas sadaļā C (Tīkla statuss).
4 | Setup is incomplete. (Iestatījumi nav pabeigti.) Confirm default gateway setup. (Apstipriniet noklusējuma vārtejas iestatījumus.) Connection using the EpsonNet Setup is available. (Ir pieejams savienojums, izmantojot EpsonNet Setup.) Contact your network administrator for assistance. (Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.) | Pārbaudiet tālāk norādīto. Vai printerim manuāli iestatītā vārtejas adrese ir pareiza Vai ierīce, kas ir norādīta kā noklusējuma vārteja, ir ieslēgta. Vai tīkla vads ir pievienots pareizi. Ja noklusējuma vārtejas adrese ir nepareiza, iestatiet pareizo adresi, izmantojot printera LCD paneli. Ja iestatīšanu nav iespējams veikt, izmantojot printeri, veiciet iestatīšanu, izmantojot programmu EpsonNet Setup. Jūsu pašreizējā noklusējuma vārtejas adrese ir norādīta C (Network Status (tīkla statuss)) ar nosaukumu Default Gateway (Noklusējuma vārteja).
5 | Confirm the connection and network setup of the PC or other device. (Apstipriniet savienojuma un tīkla iestatījumus datoram vai citai iekārtai.) Connection using the EpsonNet Setup is available. (Ir pieejams savienojums, izmantojot EpsonNet Setup.) Contact your network administrator for assistance. (Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.) | Pārbaudiet tālāk norādīto. Vai ir ieslēgtas citas tīkla ierīces. Vai tīkla vads ir pievienots pareizi. Vai printerim manuāli iestatītā tīkla adrese ir pareiza. Vai tīkla adrese printerim ir tāda pati, kāda tā ir citām ierīcēm. Ja esat pārbaudījis iepriekš minētos punktus, mēģiniet rīkoties, kā norādīts tālāk. Palaidiet EpsonNet Setup datorā, kas izmanto to pašu tīklu, ko lieto printeris. Ja jūsu printeris parādās printeru sarakstā, printera IP adreses iestatīšanas ekrānā iestatiet IP adresi.

Pārbaudiet printera IP adresi un to, vai tīkla printeris spēj piekļūt citām ierīcēm tīklā. Dažos gadījumos kļūdu nav iespējams identificēt. Iesakām iestatīt tīklu, izmantojot programmu EpsonNet Setup.

Uz sākumu