Выбор меню зависит от модели принтера.
В случае моделей с сенсорным экраном нажмите на значок прямо на экране принтера.
В случае моделей без сенсорного экрана используйте клавиши со стрелками для выбора пунктов. Затем нажмите OK.
Убедитесь, что принтер включен и готов к работе.
Дополнительная информация
Перейдите к принтеру и войдите в меню Настройка Wi-Fi одним из нижеперечисленных способов в зависимости от принтера.
Выберите .
Выберите Настройка Wi-Fi.
Коснитесь , а затем Меню.
Войдите в меню Настр. Wi-Fi Direct одним из нижеперечисленных способов в зависимости от принтера.
Выберите Настройка Wi-Fi Direct без маршрутизатора/Настр. Wi-Fi Direct.
Выберите Настройка Wi-Fi Direct без маршрутизатора/Настр. Wi-Fi Direct, а затем Настройка подключения.
Следуйте инструкциям на экране принтера, а затем нажмите Далее или OK.
Проверьте SSID, отображенный на экране принтера.
Если он не отображается, нажмите OK или , а затем выполните поиск и выбор SSID с помощью компьютера.
Поиск SSID
Введите отображенный пароль в настройки Wi-Fi компьютера. Если он не отображается на экране принтера, нажмите .
Ввод пароля
Завершите настройку Wi-Fi.