Výběr nabídky se liší podle modelu tiskárny.
V případě modelů s dotykovým displejem stiskněte ikonu přímo na displeji tiskárny.
V případě modelů bez dotykového displeje použijte k výběru položek tlačítka se šipkami. Potom stiskněte tlačítko OK.
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připravena k použití.
Další informace
Přejděte k tiskárně a vstupte do nabídky nastavení Wi-Fi některým z následujících způsobů v závislosti na tiskárně.
Vyberte volbu .
Vyberte volbu Wi-Fi Setup (Nastavení Wi-Fi).
Klepněte na tlačítko a potom na tlačítko Menu (Nabídka).
Vstupte do nabídky nastavení Wi-Fi Direct některým z následujících způsobů v závislosti na tiskárně.
Vyberte volbu Wi-Fi Direct Routerless Setup (Nastavení Wi-Fi Direct bez směrovače)/ Wi-Fi Direct Setup (Nastavení Wi-Fi Direct).
Vyberte volbu Wi-Fi Direct Routerless Setup (Nastavení Wi-Fi Direct bez směrovače)/ Wi-Fi Direct Setup (Nastavení Wi-Fi Direct) a potom volbu Connection Setup (Nastavení připojení).
Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny a potom stiskněte tlačítko Proceed (Pokračovat) nebo OK.
Zkontrolujte název SSID zobrazený na displeji tiskárny.
Pokud se nezobrazí, stiskněte tlačítko OK nebo a potom v počítači vyhledejte a vyberte název SSID.
Vyhledání SSID
Zadejte zobrazené heslo do nastavení Wi-Fi v počítači. Pokud se nezobrazí na displeji tiskárny, stiskněte tlačítko .
Zadání hesla
Dokončete nastavení Wi-Fi.