# Hibaelhárítás

## A termék nem csatlakoztatható a hálózathoz

Ellenőrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy az erősáramú kábel csatlakoztatva van-e a termékhoz és a falicsatlakozóhoz.
Ellenőrizze, hogy a USB kábel csatlakoztatva van-e a termékhoz és a számítógéphez.

## A termék nem található a hálózaton

Lehetséges, hogy tűzfal vagy anti-spyware szoftver blokkolja az EpsonNet Setup működését. Hozzon létre kivételt az EpsonNet Setup számára, hogy lehetővé tegye a hálózati konfigurációk végrehajtását.
Ha hozzáférési korlátozások vannak beállítva az elérési ponton (vagy a vezeték nélküli útválasztón), regisztrálja a termék Media Access Control (MAC) címét vagy IP-címét az elérési ponton. Ellenőrizze a MAC-címet a termék kezelőpanelén vagy a hálózati állapotlapon.
Ha van elérhető hálózat, ellenőrizze, hogy a termék azonos alhálózaton van-e.

## Nem lehet kommunikálni vezeték nélküli LAN használatával

Ellenőrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy az elérési pont (vagy a vezeték nélküli útválasztó) be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy az elérési ponton használt SSID (hálózatnév) ki van-e választva vagy megfelelően van-e beírva.
A WEP-kulcs vagy WPA-jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Ellenőrizze, hogy a WEP-kulcs vagy a WPA-jelszó megfelelően van-e beírva.
Tegye a termékt közelebb az elérési ponthoz, vagy állítsa be az elérési pont külső antennáját.
Más vezeték nélküli eszközök rádióhullám-interferenciája megzavarhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
Ellenőrizze, hogy a közelben nincsenek-e más vezeték nélküli eszközök bekapcsolva.
Ellenőrizze, hogy létrejött-e a kommunikáció a számítógép és az elérési pont (vagy a vezeték nélküli útválasztó) között.
Ha van elérhető hálózat, ellenőrizze, hogy a termék azonos alhálózaton van-e.
Ellenőrizze, hogy az SSID (hálózat neve) tartalmaz-e nem-ASCII karaktereket. A termék nem tud megjeleníteni nem-ASCII karaktereket.
A hálózati beállítások után várjon néhány percet. Eltart egy ideig, amíg a beállítások megjelennek.