Wi-Fi seadistamine nurjus, kui kuvatakse hoiatuse või vea ekraan.
Vajutage OK, kontrollige alljärgnevat ja seadistage seejärel võrk uuesti.
Kontrollige, kas raadiovõrgu marsruuter (pääsupunkt) on sisse lülitatud. Kui marsruuter on välja lülitatud, siis lülitage see sisse ja seadistage seejärel võrk uuesti.
Kui kasutasite seadistamisel PIN-koodi, kontrollige, kas raadiovõrgu marsruuteri (pääsupunkti) utiliiti sisestatud PIN-kood on õige.
Asetage printer raadiovõrgu marsruuteri (pääsupunkti) lähedale.
Kontrollige, et teie pääsupunktile valitud Wi-Fi suhtlusrežiim (IEEE802.11*) ühilduks teie printeri poolt toetatuga. (*Kuva võib erineda olenevalt teie asukohast.)
Kui MAC-aadressi filtreerimisfunktsioon on sisse lülitatud, registreerige filtreerimise vältimiseks oma printeri MAC-aadress.
Kontrollige, kas pääsupunkti DHCP-funktsioon on sisse lülitatud või mitte. Kui on välja lülitatud, siis lülitage sisse.