Konfigurisanje Wi-Fi-ja nije uspelo ako se prikaže ekran sa upozorenjem ili greškom.
Pritisnite OK, proverite sledeće stavke, a zatim ponovite konfigurisanje mreže.
Proverite da li je bežični ruter (pristupna tačka) uključen. Ako je isključena, uključite je i ponovite konfigurisanje mreže.
Ako ste izvršili podešavanje PIN koda, proverite da li je PIN kod unet u bežični ruter (pristupnu tačku) ispravan.
Postavite štampač u blizinu bežičnog rutera (pristupne tačke).
Proverite da li režim Wi-Fi komunikacije (IEEE802.11*) podešen u pristupnoj tački odgovara onome koji podržava štampač. (*Prikazana vrednost zavisi od vaše lokacije.)
Ako je funkcija filtriranja MAC adresa omogućena, registrujte MAC adresu štampača da biste sprečili filtriranje štampača.
Proverite da li je omogućena DHCP funkcija pristupne tačke. Ako je onemogućena, omogućite je.