Pokud se zobrazí varování nebo chybová obrazovka, nastavení Wi-Fi se nezdařilo.
Stiskněte tlačítko OK, zkontrolujte následující položky a potom proveďte znovu nastavení sítě.
Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač (přístupový bod) zapnutý. Pokud je vypnutý, zapněte jej a proveďte znovu nastavení sítě.
Pokud jste provedli nastavení pomocí kódu PIN, zkontrolujte, zda je v bezdrátovém směrovači (přístupovém bodu) zadán správný kód PIN.
Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače (přístupového bodu).
Zkontrolujte, zda režim komunikace Wi-Fi (IEEE802.11*) nastavený pro váš přístupový bod odpovídá režimu podporovanému vaší tiskárnou. (*Zobrazení se liší podle vašeho umístění.)
Je-li funkce filtrování adres MAC aktivní, zaregistrujte adresu MAC vaší tiskárny, aby se zabránilo filtrování vaší tiskárny.
Zkontrolujte, zda je funkce DHCP pro přístupový bod aktivována či nikoli. Pokud je deaktivována, aktivujte ji.