Menyvalgene varierer etter skrivermodellen.
På modeller med berøringsskjerm kan du trykke ikonet direkte på skjermen til skriveren.
På modeller uten berøringsskjerm bruker du piltastene til å velge elementer. Trykk deretter OK.
Kontroller at skriveren er slått på og klar til bruk.
Mer informasjon
Gå til skriveren og åpne menyen for Wi-Fi-oppsett ved å følge én av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av skriveren.
Velg .
Velg Wi-Fi-oppsett.
Tapp og deretter Meny.
Åpne menyen Wi-Fi Direct-oppsett ved å følge én av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av skriveren.
Velg Wi-Fi Direct Oppsett uten ruter/Wi-Fi Direct-oppsett.
Velg Wi-Fi Direct Oppsett uten ruter/Wi-Fi Direct-oppsett og deretter Tilkoblingsoppsett.
Følg instruksjonene på skjermen til skriveren, og trykk deretter Fortsett eller OK.
Kontroller SSID-en som vises på skjermen til skriveren.
Hvis den ikke vises, trykker du OK eller , og deretter søker du etter og velger SSID-en med datamaskinen.
Søke etter en SSID
Skriv inn vist passord i Wi-Fi-innstillingene for datamaskinen. Hvis det ikke vises på skjermen til skriveren, trykker du .
Skrive inn et passord
Fullfør Wi-Fi-oppsettet.