Menüü valik varieerub printeri mudelist sõltuvalt.
Vajutage puuteekraaniga mudelite korral printeri ekraanil olevale ikoonile.
Kasutage puuteekraanita mudelite korral menüüelementide valimiseks nooleklahve. Vajutage seejärel OK.
Veenduge, et printer on toitevõrku ühendatud ja kasutamiseks valmis.
Lisateave
Lülitage printer Wi-Fi seadistamismenüüsse, järgides printerist sõltuvalt ühte allpool kirjeldatud meetoditest.
Valige .
Valige Wi-Fi Setup (Wi-Fi seadistamine).
Puudutage suvandit ja seejärel Wi-Fi Setup (Wi-Fi seadistamine).
Valige Push Button Setup (WPS) (Nupulevajutus (WPS)) / Push Button (WPS) (Nupulevajutus (WPS)).
Vajutage raadiovõrgu marsruuteril (pääsupunktil) olevale nupule WPS. Vajutage seejärel printeril olevat nuppu Proceed (Jätka) või OK.
MÄRKUS
Kui raadiovõrgu marsruuteril (pääsupunktil) ei ole ühtegi nuppu, lubage WPS, kasutades raadiovõrgu marsruuteriga (pääsupunktiga) kaasasolnud tarkvara.
Kui kuvatakse lõpetamise teade, vajutage Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks OK.
Kui Wi-Fi seadistamine nurjub, klõpsake alljärgneval lingil.
Seadistamine nurjus