Выбор меню зависит от модели принтера.
В случае моделей с сенсорным экраном нажмите на значок прямо на экране принтера.
В случае моделей без сенсорного экрана используйте клавиши со стрелками для выбора пунктов. Затем нажмите OK.
Убедитесь, что принтер включен и готов к работе.
Дополнительная информация
Перейдите к принтеру и войдите в меню Настройка Wi-Fi одним из нижеперечисленных способов в зависимости от принтера.
Выберите .
Выберите Настройка Wi-Fi.
Коснитесь , а затем Настройка.
Выберите Режим нажатия кнопки(WPS)/ Кнопка (WPS).
Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе (точке доступа). Затем нажмите Далее или OK на принтере.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если на беспроводном маршрутизаторе (точке доступа) нет кнопки, активируйте WPS с помощью программного обеспечения из комплекта беспроводного маршрутизатора (точки доступа).
Когда появится сообщение о выполнении, выберите OK, чтобы завершить настройку Wi-Fi.
В случае неудачной настройки Wi-Fi перейдите по следующей ссылке.
Неудачная настройка