Märkige üles võrgu nimi (SSID), mis on toodud selle ekraani alumises osas. Valige see seejärel printeri ekraanilt.
Klõpsake ekraani alumises osas oleval nupul Kuva parool. Sisestage seejärel parool nuppude või nooleklahvide abil printeri ekraanile.
MÄRKUS
Parool on tõstutundlik. Teie parool võib sisaldada nii suur- ja väiketähti kui ka numbreid.
Kui parooli ei kuvata ka pärast nupul klõpsamist, vaadake raadiovõrgu marsruuteri (pääsupunkti) dokumentatsiooni.
Vaadake puuteekraanita mudelite korral alljärgnevat linki, et saada lisateavet tähemärkide sisestamise kohta.
Tähemärkide sisestamine