A selecção de menus varia em função do modelo da impressora.
Nos modelos com ecrã táctil, pressione o ícone directamente no ecrã da impressora.
Nos modelos sem ecrã táctil, utilize as teclas de setas para seleccionar itens. Em seguida, pressione OK.
Certifique-se de que a impressora está ligada e pronta a utilizar.
Mais informações
Vá para a impressora e entre no menu de configuração de rede Wi-Fi através de um dos métodos seguintes em função da sua impressora.
Seleccione .
Seleccione Configuração de rede Wi-Fi.
Toque em e em Configuração de rede Wi-Fi.
Seleccione Configurar Tecla (WPS)/Tecla (WPS).
Pressione a tecla WPS do router sem fios (ponto de acesso). Em seguida, pressione Avançar ou OK na impressora.
NOTA:
se o router sem fios (ponto de acesso) não tiver tecla, active WPS utilizando o software fornecido com o router sem fios (ponto de acesso).
Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, pressione OK para concluir a configuração Wi-Fi.
Clique na hiperligação seguinte se a configuração Wi-Fi falhar.
Configuração falhou