Appuyez sur la touche WPS du routeur sans fil (point d’accès).
REMARQUE :
si le routeur sans fil (point d’accès) ne dispose d’aucune touche, activez la fonctionnalité WPS à l’aide du logiciel fourni avec le routeur sans fil (point d’accès).
Maintenez la touche de l’imprimante enfoncée pendant trois secondes.
Les voyants d’état Wi-Fi clignotent en alternance. La connexion de l’imprimante au réseau peut prendre quelques minutes.
La configuration Wi-Fi est terminée lorsque les deux voyants d’état réseau s’allument comme indiqué sur l’illustration suivante. Le voyant d’état réseau droit s’éteint au bout de cinq minutes.
Si le voyant de gauche est éteint et que le voyant de droite clignote, cela indique que la configuration Wi-Fi a échoué. Cliquez sur le lien suivant pour résoudre le problème.
Échec de la configuration