# Võrguliidese tõrketuvastus

## Probleemi kirjeldus:

Kui te soovite oma arvutit ja printerit võrgu kaudu ühendada, tuleb arvuti esimesena võrguga ühendada. Kui teie arvutil ei ole kohaliku võrguga (Wi-Fi või Ethernet) ühendatud ühtegi võrguliidest, kuvatakse ekraan „Aset on leidnud liidese tõrge“. Probleemi lahendamiseks järgige alljärgnevaid samme.

## 1. samm

Järgige esmalt järgnevaid samme ja laske oma arvutil kontrollida võrgu olekut.
Windows 8 puhul: valige Töölaud > tuumnupp Sätted > Juhtpaneel > Kuva võrgu olek ja toimingud.
Windows 7/Vista puhul: valige Start > Control Panel (Juhtpaneel) > View network status and tasks (Võrgu olek ja toimingud).
Windows XP puhul: valige start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and Internet Connections (Võrgu- ja internetiühendused).
Windows 8/7/Vista puhul: klõpsake Muuda adapteri sätteid (8/7 korral) või Halda võrguühendusi (Vista korral).
Windows XP puhul: klõpsake Network Connections (Võrguühendused).
Veenduge, et võrguühenduse ikoon oleks kuvatud.
Kontrollige alljärgnevat tabelit kasutades võrguühenduse ikooni ning jätkake asjakohase lahendusega.

8/7/Vista | XP | Lahenduse tüüp
Ikoon | Tekst | Ikoon | Tekst
| Raadiovõrguühendus |  | Raadiovõrguühendus | ## A
| Raadiovõrguühendus |  | Raadiovõrguühendus | ## B
| Kohalik võrguühendus |  | Kohalik võrguühendus | ## C
| Kohalik võrguühendus |  | Kohalik võrguühendus | ## D
Ikoonid puuduvad | Ikoonid puuduvad | ## E

Üles

## 2. samm

Rakendage asjakohane lahendus.

Lahenduse tüüp | Olek | Lahendused
## A | Arvutil on vajalik riistvara Wi-Fi võrguühenduste loomiseks ning see on sisse lülitatud, kuid see ei ole võrku ühendatud. Windowsi puhul: arvutil on riistvara Wi-Fi-võrguühenduste loomiseks, kuid see ei ole sisse lülitatud, kasutage arvutil olevat nuppu või lülitit. | ・ Kui Wi-Fi võrk on pääsupunkti kasutades juba loodud, siis kontrollige, kas võrguseadmed, näiteks marsruuter või pääsupunkt, on sisselülitatud. Pärast võrguseadmete sisselülitamist tuleb teil oodata mõni minut, kuni võrk korralikult tööle hakkab. ・ Kui te ei seadistanud Wi-Fi-võrku pääsupunkti abil, saate te printeri ja oma arvuti ühendada ka raadiovõrgu teel Ad Hoc-režiimi kasutades. Kui teie printeril on funktsioon Wi-Fi Direct, võite kasutada ka Wi-Fi Directi lihtsat AP-režiimi. Täpsemat teavet Ad hoc-režiimi ühenduse või lihtsa AP-režiimi ühenduse tegemiseks vaadake võrgujuhendis jaotist „Ad Hoc-režiimi seadistamine arvutis” (Ad hoc-režiim) või „Wi-Fi Direct” (Lihtne AP-režiim). ・ Windowsi puhul: aktiveerige võrguliides. Pärast võrguliidese oleku aktiveerimist tuleb teil oodata mõni minut, enne kui võrk korralikult tööle hakkab.
## B | Arvutil on vajalik riistvara Wi-Fi võrguühenduste loomiseks, kuid see ei ole sisse lülitatud. | ・ Aktiveerige võrgu olek. Pärast võrgu oleku aktiveerimist tuleb teil oodata mõni minut, enne kui võrk korralikult tööle hakkab.
## C | Arvutil on vajalik riistvara Etherneti võrguühenduste loomiseks, kuid see ei ole võrku ühendatud. | ・ Kui Etherneti võrk on juba seadistatud, siis kontrollige, kas marsruuter või jaotur on sisse lülitatud. ・ Kontrollige, et LAN-kaabel oleks korralikult ühendatud marsruuteri, jaoturi ja arvutiga.
## D | Arvutil on vajalik riistvara Etherneti võrguühenduste loomiseks, kuid see ei ole sisse lülitatud. | ・ Aktiveerige võrgu olek. Pärast võrgu oleku aktiveerimist tuleb teil oodata mõni minut, enne kui võrk korralikult tööle hakkab.
## E | Wi-Fi või Etherneti ühenduse jaoks vajalikku riistvara ei ole olemas või seda ei ole võimalik ära tunda. | ・ Kui võrguliides on külge ühendatud või arvutisse sisse ehitatud, siis veenduge, et seade töötab. ・ Kui võrguliides ei ole külge ühendatud või arvutisse sisse ehitatud, siis ei ole teil võimalik printerit üle võrgu kasutada. Valige „USB juhtmega ühendus“ ning ühendage printer ja oma arvuti USB-kaabli abil. Kui te soovite kasutada printerit üle Wi-Fi või Etherneti võrgu, siis seadistage esmalt oma arvutile võrk ning muutke seejärel võrgu ühendust. (Täpsemad instruktsioonid leiate Võrgujuhendist.)

Kui te ei tea, kuidas oma arvutit või võrguliidest seadistada, siis vaadake lisateabe saamiseks oma arvuti või võrguliidese dokumentatsiooni.
Üles

## 3. samm

Kontrollige veel kord oma võrguühenduse ikooni. Kui on kuvatud üks järgmistest võrguühenduse ikoonidest, võite te ühendada printeri võrgu kaudu oma arvutiga.

Võrk | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Kui teie arvuti on ühendatud internetiga 3G-võrgu kaudu jne ilma marsruuterita (või pääsupunktita) ning ühtegi teist võrguliidest ei saa kasutada, võite ühendada printeri ja oma arvuti raadiovõrgu kaudu, kasutades Ad Hoc-režiimi. Kui teie printeril on funktsioon Wi-Fi Direct, võite kasutada ka Wi-Fi Directi lihtsat AP-režiimi. Sellega on seotud aga rida piiranguid ja teateid, mida teil on tarvis teada. Täpsemat teavet Ad hoc-režiimi ühenduse või lihtsa AP-režiimi ühenduse tegemiseks vaadake võrgujuhendis jaotist „Ad Hoc-režiimi seadistamine arvutis” (Ad hoc-režiim) või „Wi-Fi Direct” (Lihtne AP-režiim).
Üles