Tyhjennä virhe painamalla , tarkista seuraavat kohteet ja suorita sitten verkkoasetukset uudelleen.
Tarkista, että langaton reititin (tukiasema) on kytketty päälle. Jos se on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja suorita sitten verkkoasetukset uudelleen.
Jos suoritit PIN-koodiasetukset, tarkista, että langattoman reitittimen (tukiaseman) apuohjelmaan syötetty PIN-koodi on oikein.
Aseta tulostin lähelle langatonta reititintä (tukiasemaa).
Tarkista, että tukiasemaan asetettu Wi-Fi-yhteystapa (IEEE802.11*) vastaa tulostimen tukemaa yhteystapaa. (*Näyttö vaihtelee sijainnin mukaan.)
Jos MAC-osoitteen suodatustoiminto on otettu käyttöön, rekisteröi tulostimen MAC-osoite, jotta tulostinta ei suodateta.
Tarkista, onko verkkolaitteen DHCP-toiminto otettu käyttöön. Jos se on poistettu käytöstä, ota se käyttöön.