# Rozwiązywanie problemów związanych z interfejsem sieciowym

## Opis problemu:

Jeśli chcesz nawiązać połączenie sieciowe między drukarką a komputerem, komputer należy uprzednio podłączyć do sieci. Jeśli interfejs sieciowy komputera nie jest podłączony do sieci lokalnej (Wi-Fi lub Ethernet), zostanie wyświetlony ekran „Wystąpił błąd interfejsu.”. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozwiązać problem.

## Krok 1

Wykonaj najpierw poniższe czynności w celu sprawdzenia statusu sieci.
System Windows 8: Wybierz pozycję Pulpit > panel Ustawienia > Panel sterowania > Wyświetl stan sieci i zadania.
System Windows 7/Vista: Wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania) > View network status and tasks (Wyświetl stan sieci i zadania).
System Windows XP: Wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania)> Network and Internet Connections (Sieć i połączenia sieciowe).
System Windows 8/7/Vista: Kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej (w systemie 8/7) lub Zarządzaj połączeniami sieciowymi (w systemie Vista).
System Windows XP: Kliknij Network Connections (Połączenia sieciowe).
Upewnij się, że wyświetlona została ikona połączenia sieciowego.
Korzystając z tabeli przedstawionej poniżej, sprawdź ikonę połączenia sieciowego i wybierz odpowiednie rozwiązanie.

8/7/Vista | XP | Typ rozwiązania
Ikona | Tekst | Ikona | Tekst
| Wireless Network Connection (Połączenie z siecią bezprzewodową) |  | Wireless Network Connection (Połączenie z siecią bezprzewodową) | ## A
| Wireless Network Connection (Połączenie z siecią bezprzewodową) |  | Wireless Network Connection (Połączenie z siecią bezprzewodową) | ## B
| Local Area Connection (Połączenie lokalne) |  | Local Area Connection (Połączenie lokalne) | ## C
| Local Area Connection (Połączenie lokalne) |  | Local Area Connection (Połączenie lokalne) | ## D
Brak ikony | Brak ikony | ## E

Do góry

## Krok 2

Wykonaj czynności zgodnie z wybranym rozwiązaniem.

Typ rozwiązania | Stan | Rozwiązania
## A | Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi jest zainstalowany w komputerze i włączony, ale komputer nie jest podłączony do sieci. System operacyjny Windows: Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi jest zainstalowany w komputerze, ale nie został włączony poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku bądź przełącznika. | ・ Jeśli sieć Wi-Fi jest już skonfigurowana za pomocą punktu dostępowego, sprawdź, czy urządzenia sieciowe, takie jak router i punkt dostępowy, są włączone. Po włączeniu urządzeń sieciowych należy zaczekać kilka minut, zanim sieć zacznie działać prawidłowo. ・ Jeśli sieć bezprzewodowa nie została skonfigurowana z użyciem punktu dostępowego, można nawiązać bezprzewodowe połączenie między komputerem a drukarką w trybie Ad Hoc. Można również użyć trybu Wi-Fi Direct Simple AP, jeśli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct. Więcej informacji na temat ustanawiania połączenia w trybie Ad Hoc lub Simple AP znajduje się w części „Konfiguracja ustawień połączenia Ad Hoc komputera” (Tryb Ad Hoc) lub „Wi-Fi Direct” (Tryb Simple AP) w dokumencie Przewodnik sieciowy. ・ System Windows: Włącz interfejs sieciowy. Po włączeniu interfejsu sieciowego należy odczekać kilka minut zanim sieć zacznie działać prawidłowo.
## B | Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi jest zainstalowany w komputerze, ale nie jest włączony. | ・ Włącz status sieci. Po włączeniu statusu sieci należy poczekać kilka minut zanim sieć zacznie działać prawidłowo.
## C | Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Ethernet jest zainstalowany w komputerze, ale komputer nie jest podłączony do sieci. | ・ Jeśli sieć Ethernet została wcześniej skonfigurowana, sprawdź, czy router lub koncentrator jest włączony. ・ Upewnij się, że przewód sieci LAN jest prawidłowo podłączony do routera, koncentratora i komputera.
## D | Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Ethernet jest zainstalowany w komputerze, ale nie jest włączony. | ・ Włącz status sieci. Po włączeniu statusu sieci należy poczekać kilka minut zanim sieć zacznie działać prawidłowo.
## E | Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi lub Ethernet nie został zainstalowany lub nie został rozpoznany. | ・ Jeśli komputer wyposażony jest w interfejs sieciowy (wbudowany lub podłączony), upewnij się, że urządzenie działa. ・ Jeśli komputer nie jest wyposażony w interfejs sieciowy (wbudowany lub podłączony), korzystanie z drukarki za pomocą sieci jest niemożliwe. Wybierz „Połączenie przewodowe USB” i podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli chcesz korzystać z drukarki za pomocą sieci Wi-Fi lub Ethernet, najpierw skonfiguruj sieć na komputerze, a następnie uruchom połączenie sieciowe. (Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Przewodnik sieciowy.)

Jeśli nie wiesz jak skonfigurować komputer lub interfejs sieciowy, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub interfejsu sieciowego.
Do góry

## Krok 3

Sprawdź ponownie ikonę połączenia sieciowego. Jeśli wyświetlona została jedna z poniższych ikon, można teraz połączyć drukarkę z komputerem za pomocą sieci.

Sieć | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Jeśli komputer jest podłączony bezpośrednio do Internetu, np. za pomocą sieci 3G, bez użycia routera (ani punktu dostępowego), a dostępny jest inny interfejs sieciowy, drukarkę można połączyć z komputerem za pomocą trybu Ad Hoc. Można również użyć trybu Wi-Fi Direct Simple AP, jeśli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct. Jednak istnieją pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. Więcej informacji na temat ustanawiania połączenia w trybie Ad Hoc lub Simple AP znajduje się w części „Konfiguracja ustawień połączenia Ad Hoc komputera” (Tryb Ad Hoc) lub „Wi-Fi Direct” (Tryb Simple AP) w dokumencie Przewodnik sieciowy.
Do góry