# Rozwiązywanie problemów

## Nie można podłączyć produkt do sieci

Sprawdź, czy produka została włączona.
Sprawdź, czy przewód zasilający został podłączony do produkt i gniazdka.
Sprawdź, czy przewód USB został podłączony do produkt i komputera.

## Nie można odnaleźć produkt w sieci

Zapora lub oprogramowanie anty-spyware może blokować aplikację EpsonNet Setup. Utwórz wyjątek dla aplikacji EpsonNet Setup, aby mogła ona przeprowadzać konfiguracje sieciowe.
Jeśli dla punktu dostępowego (lub routera bezprzewodowego) ustawiono ograniczenia dostępu, to należy zarejestrować adres MAC (Media Access Control) produkt lub adres IP punktu dostępowego. Adresu MAC znajduje się w panelu sterowania produkt lub arkuszu stanu sieci.
Jeśli dostępna jest sieć, należy sprawdzić, czy produka jest w tej samej podsieci.

## Nie można połączyć się za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdź, czy produka została włączona.
Sprawdź, czy punkt dostępowy (lub router bezprzewodowy) został włączony.
Sprawdź, czy SSID (nazwa sieci) użyta w punkcie dostępowym została wybrana lub prawidłowo wprowadzona.
Klucz WEP lub hasło WPA rozróżnia małe i wielkie litery. Sprawdź, czy klucz WEP lub hasło WPA zostało prawidłowo wprowadzone.
Przenieś produkę bliżej punktu dostępowego lub wyreguluj antenę zewnętrzną punktu dostępowego.
Interferencje fal radiowych z innych urządzeń bezprzewodowych mogą przerywać połączenie bezprzewodowe.
Sprawdź, czy w pobliżu są włączone inne urządzenia bezprzewodowe.
Sprawdź, czy nawiązane jest połączenie między komputerem a punktem dostępowym (lub routerem bezprzewodowym).
Jeśli dostępna jest sieć, należy sprawdzić, czy produka jest w tej samej podsieci.
Sprawdź, czy SSID (nazwa sieci) nie zawiera znaków spoza zestawu ASCII. produka nie potrafi drukować znaków spoza zestawu ASCII.
Odczekaj kilka minut po zastosowaniu ustawień sieciowych. Uwzględnienie tych ustawień może chwilę potrwać.