Druk op de WPS-knop op de draadloze router (het toegangspunt).
OPMERKING:
Als de draadloze router (het toegangspunt) geen knop heeft, schakelt u WPS in met de software die u bij de draadloze router (het toegangspunt) hebt gekregen.
Houd op de printer drie seconden ingedrukt.
De Wi-Fi-statuslampjes knipperen afwisselend. Het kan een paar minuten duren voordat de printer verbinding heeft gemaakt met het netwerk.
Wanneer beide netwerkstatuslampjes gaan branden (zie volgende figuur), zijn de Wi-Fi-instellingen voltooid. Het rechter netwerkstatuslampje gaat na vijf minuten uit.
Als het linker lampje uit is en het rechter lampje knippert, is het instellen van Wi-Fi mislukt. Klik op de volgende koppeling om het probleem op te lossen.
Instellen mislukt