Vsebina menija je odvisna od modela tiskalnika.
Pri tiskalnikih z zaslonom na dotik pritisnite ikono na zaslonu tiskalnika.
Pri tiskalnikih brez zaslona na dotik se s puščičnimi tipkami pomaknite k ustrezni izbiri. Nato pritisnite OK.
Prepričajte se, da je tiskalnik priključen in pripravljen na uporabo.
Dodatne informacije
Vstopite v meni za namestitev Wi-Fi na vašem tiskalniku v skladu s postopkom, ki velja za vaš tiskalnik.
Izberite .
Izberite Wi-Fi Setup (Namestitev Wi-Fi).
Pritisnite in nato Menu (Meni).
Vstopite v meni Wi-Fi Direct setup (Neposredna namestitev Wi-Fi) tako, da sledite navodilom spodaj, ki so odvisna od vašega tiskalnika.
Izberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Neposredna namestitev Wi-Fi brez usmerjevalnika)/ Wi-Fi Direct Setup (Neposredna namestitev Wi-Fi).
Izberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Neposredna namestitev Wi-Fi brez usmerjevalnika)/ Wi-Fi Direct Setup (Neposredna namestitev Wi-Fi) in nato Connection Setup (Namestitev povezave).
Sledite navodilom na zaslonu tiskalnika in nato pritisnite Proceed (Nadaljuj) ali OK.
Preverite SSID na zaslonu tiskalnika.
Če se SSID ne prikaže, pritisnite OK ali ter nato SSID poiščite in izberite preko vašega računalnika.
Iskanje SSID.
Prikazano geslo vnesite v nastavitve Wi-Fi vašega računalnika. Če se ne prikaže na zaslonu tiskalnika, pritisnite .
Vnos gesla
Dokončanje namestitve Wi-Fi.